// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "ar7241.dtsi"

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_system;
		led-failsafe = &led_system;
		led-running = &led_system;
		led-upgrade = &led_system;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		qss {
			label = "qss";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	gpio_leds: gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_system: system {
			label = "tp-link:green:system";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		qss {
			label = "tp-link:green:qss";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot: partition@0 {
				reg = <0x0 0x20000>;
				label = "u-boot";
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				compatible = "tplink,firmware";
				reg = <0x20000 0x3d0000>;
				label = "firmware";
			};

			partition@3f0000 {
				reg = <0x3f0000 0x10000>;
				label = "art";
				read-only;
			};
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";

	ath9k: wifi@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		#gpio-cells = <2>;
		gpio-controller;
		qca,no-eeprom;
		mtd-mac-address = <&uboot 0x1fc00>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	mtd-mac-address = <&uboot 0x1fc00>;
	mtd-mac-address-increment = <(-1)>;
};

&eth1 {
	status = "okay";

	mtd-mac-address = <&uboot 0x1fc00>;
	mtd-mac-address-increment = <1>;
};

&gpio {
	status = "okay";
};

&uart {
	status = "okay";
};
