// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca9558_devolo_dvl1xxx.dtsi"

/ {
	compatible = "devolo,dvl1750e", "qca,qca9557";
	model = "devolo WiFi pro 1750e";

	aliases {
		led-boot = &status_blue;
		led-failsafe = &status_red;
		led-running = &status_blue;
		led-upgrade = &status_red;
	};

	keys {
		wps {
			label = "WPS Button";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		usb_eject {
			label = "USB Eject Button";
			linux,code = <BTN_0>;
			linux,input-type = <EV_SW>;
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		status_blue: status_blue {
			label = "dvl1750e:blue:status";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		status_red: status_red {
			label = "dvl1750e:red:status";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	beeper {
		compatible = "gpio-beeper";
		gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};


	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";

		gpio_usb_power {
			gpio-export,name = "devolo:power:usb";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";
};

&mdio1 {
	status = "okay";
};

&eth1 {
	status = "okay";
};
