// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca9557.dtsi"

/ {
	compatible = "ocedo,koala", "qca,qca9557";
	model = "OCEDO Koala";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8";
	};

	aliases {
		led-boot = &system;
		led-failsafe = &system;
		led-running = &system;
		led-upgrade = &system;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "koala:green:power";
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wifi2 {
			label = "koala:yellow:wlan2";
			gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wifi5 {
			label = "koala:red:wlan58";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		system: system {
			label = "koala:blue:sys";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&uart {
	status = "okay";
};

&pll {
	clocks = <&extosc>;
};

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot: partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0x740000>;
			};

			partition@790000 {
				label = "vendor";
				reg = <0x790000 0x740000>;
				read-only;
			};

			partition@ed0000 {
				label = "data";
				reg = <0xed0000 0x110000>;
				read-only;
			};

			partition@fe0000 {
				label = "id";
				reg = <0xfe0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&art 0x06>;
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy5: ethernet-phy@5 {
		reg = <5>;
		phy-mode = "rgmii-rxid";

		at803x-disable-smarteee;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	mtd-mac-address = <&art 0x00>;

	phy-handle = <&phy5>;
	phy-mode = "rgmii-rxid";

	pll-data = <0x8e000000 0x80000101 0x80001313>;
};
