/dts-v1/;

#include "bcm6358.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Huawei EchoLife HG556a (version A)";
	compatible = "huawei,hg556a-a", "brcm,bcm6358";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		help {
			label = "help";
			gpios = <&pinctrl 8 1>;
			linux,code = <KEY_HELP>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&pinctrl 9 1>;
			linux,code = <KEY_WLAN>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		restart {
			label = "restart";
			gpios = <&pinctrl 10 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 11 1>;
			linux,code = <KEY_CONFIG>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		message_red {
			label = "HW556:red:message";
			gpios = <&pinctrl 0 1>;
		};
		hspa_red {
			label = "HW556:red:hspa";
			gpios = <&pinctrl 1 1>;
		};
		dsl_red {
			label = "HW556:red:dsl";
			gpios = <&pinctrl 2 1>;
		};
		power_red {
			label = "HW556:red:power";
			gpios = <&pinctrl 3 1>;
			default-state = "on";
		};
		all_red {
			label = "HW556:red:all";
			gpios = <&pinctrl 6 1>;
			default-state = "on";
		};
		lan1_green {
			label = "HW556:green:lan1";
			gpios = <&pinctrl 12 1>;
		};
		lan1_red {
			label = "HW556:red:lan1";
			gpios = <&pinctrl 13 1>;
		};
		lan2_green {
			label = "HW556:green:lan2";
			gpios = <&pinctrl 15 1>;
		};
		lan2_red {
			label = "HW556:red:lan2";
			gpios = <&pinctrl 22 1>;
		};
		lan3_green {
			label = "HW556:green:lan3";
			gpios = <&pinctrl 23 1>;
		};
		lan3_red {
			label = "HW556:red:lan3";
			gpios = <&pinctrl 26 1>;
		};
		lan4_green {
			label = "HW556:green:lan4";
			gpios = <&pinctrl 27 1>;
		};
		lan4_red {
			label = "HW556:red:lan4";
			gpios = <&pinctrl 28 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		cfe@0 {
			label = "CFE";
			reg = <0x000000 0x020000>;
			read-only;
		};

		linux@20000 {
			label = "linux";
			reg = <0x020000 0xec0000>;
			compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
		};

		cal_data@ee0000 {
			label = "cal_data";
			reg = <0xee0000 0x100000>;
			read-only;
		};

		nvram@fe0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0xfe0000 0x020000>;
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
