#include "mt7628an.dtsi"

/ {
	compatible = "vocore,vocore2", "mediatek,mt7628an-soc";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS2,115200";
	};
};


&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "wled_an", "refclk", "wdt";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x7>;
	mediatek,portdisable = <0x3a>;
};

&i2s {
	status = "okay";
};

&gdma {
	status = "okay";
};

&pwm {
	status = "okay";
};

&uart1 {
	status = "okay";
};

&uart2 {
	status = "okay";
};
