// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/dts-v1/;

#include "jz4740.dtsi"

/ {
	compatible = "qi,lb60", "ingenic,jz4740";

	chosen {
		stdout-path = &uart0;
	};
};

&ext {
	clock-frequency = <12000000>;
};

&rtc_dev {
	system-power-controller;
};

&uart0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pins_uart0>;
};

&pinctrl {
	pins_uart0: uart0 {
		function = "uart0";
		groups = "uart0-data";
		bias-disable;
	};
};
