/dts-v1/;

#include "bcm6318.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Broadcom BCM96318REF_P300 reference board";
	compatible = "brcm,bcm96318ref_p300", "brcm,bcm6318";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 33 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 34 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		inet {
			label = "96318REF_P300:green:inet";
			gpios = <&pinctrl 8 1>;
		};

		inet_fail {
			label = "96318REF_P300:red:inet-fail";
			gpios = <&pinctrl 9 1>;
		};

		post_failed {
			label = "96318REF_P300:red:post-failed";
			gpios = <&pinctrl 11 1>;
		};

		usb_pwron {
			label = "96318REF_P300::usb-pwron";
			gpios = <&pinctrl 13 1>;
			default-state = "on";
		};
	};
};

&hsspi {
	status = "ok";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <62500000>;
		spi-tx-bus-width = <2>;
		spi-rx-bus-width = <2>;
		reg = <0>;

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partitions {
			compatible = "brcm,bcm963xx-cfe-nor-partitions";
		};
	};
};

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usb_pwron>;
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
