#include "rt5350.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "asiarf,awm002-evb", "ralink,rt5350-soc";

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		tx {
			label = "awm002-evb:green:tx";
			gpios = <&gpio0 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rx {
			label = "awm002-evb:green:rx";
			gpios = <&gpio0 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "awm002-evb:green:wps";
			gpios = <&gpio0 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		reset_wps {
			label = "reset_wps";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		mode {
			label = "mode";
			gpios = <&gpio0 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_0>;
		};
	};
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "jtag";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x3f>;
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
