// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "head-weblink,hdrm200", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Head Weblink HDRM200";

	aliases {
		led-boot = &led_system;
		led-failsafe = &led_system;
		led-running = &led_system;
		led-upgrade = &led_system;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS1,57600";
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		rssi {
			label = "hdrm200:red:rssi";
			gpios = <&gpio0 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_system: system {
			label = "hdrm200:green:system";
			gpios = <&gpio1 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		air {
			label = "hdrm200:green:wifi";
			gpios = <&gpio3 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			firmware: partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0xfb0000>;
			};
		};
	};
};

&gpio0 {
	status = "okay";
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&gpio3 {
	status = "okay";
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	status = "okay";

	mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;

	port@4 {
		status = "okay";
		phy-handle = <&phy4>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	port@5 {
		status = "okay";
		phy-handle = <&phy5>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	mdio-bus {
		status = "okay";

		phy4: ethernet-phy@4 {
			reg = <4>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		phy5: ethernet-phy@5 {
			reg = <5>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
	};
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		default {
			ralink,group = "i2c", "uartf", "pa", "spi refclk",
				       "wled";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&uart {
    status = "okay";
};
