// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "dlink,dwr-118-a1", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "D-Link DWR-118 A1";

	aliases {
		led-boot = &led_internet;
		led-failsafe = &led_internet;
		led-upgrade = &led_internet;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wan {
			label = "dwr-118-a1:green:wan";
			gpios = <&gpio3 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_internet: internet {
			label = "dwr-118-a1:green:internet";
			gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan {
			label = "dwr-118-a1:green:lan";
			gpios = <&gpio2 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan2g {
			label = "dwr-118-a1:green:wlan2g";
			gpios = <&gpio1 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb {
			label = "dwr-118-a1:green:usb";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&ohci_port1>, <&ehci_port1>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		usb {
			gpio-export,name = "usb";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio1 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&gpio2 {
	status = "okay";
};

&gpio3 {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <80000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "jboot";
				reg = <0x0 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@10000 {
				compatible = "amit,jimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x10000 0xfe0000>;
			};

			config: partition@ff0000 {
				label = "config";
				reg = <0xff0000 0x10000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		default {
			ralink,group = "ephy", "uartf", "spi refclk", "wled";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mtd-mac-address = <&config 0xe496>;
		mtd-mac-address-increment = <(2)>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&config 0xe083>;

		led {
			led-sources = <0>;
			led-active-low;
		};
	};
};

&ethernet {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;

	port@4 {
		status = "okay";
		phy-handle = <&phy4>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	port@5 {
		status = "okay";
		phy-handle = <&phy5>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	mdio-bus {
		status = "okay";

		phy4: ethernet-phy@4 {
			reg = <4>;
			phy-mode = "rgmii-rxid";
		};

		phy5: ethernet-phy@5 {
			reg = <5>;
			phy-mode = "rgmii-rxid";
		};
	};
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "gmac";
};
