// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca956x.dtsi"

/ {
	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8";
	};

	aliases {
		led-boot = &power;
		led-failsafe = &power;
		led-running = &power;
		led-upgrade = &power;
	};

	leds: leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wps {
			label = "elecom:red:wps";
			gpios = <&gpio 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		button_wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		ap {
			label = "ap";
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_0>;
			linux,input-type = <EV_SW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions: partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				label = "nvram";
				reg = <0x050000 0x020000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00000080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x50 0xcf37cf37 /* LED_CTRL0 */
			0x54 0x00000000 /* LED_CTRL1 */
			0x58 0x00000000 /* LED_CTRL2 */
			0x5c 0x03ffff00 /* LED_CTRL3 */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x03000101 0x00000101 0x00001919>;

	mtd-mac-address = <&art 0x1002>;
	mtd-mac-address-increment = <(-1)>;
	phy-mode = "sgmii";
	phy-handle = <&phy0>;
};

&uart {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";
	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};
