/dts-v1/;

#include "bcm6368.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Huawei HG655b";
	compatible = "huawei,hg655b", "brcm,bcm6368";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 12 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&pinctrl 23 1>;
			linux,code = <KEY_WLAN>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 34 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		dsl_green {
			label = "HW65x:green:dsl";
			gpios = <&pinctrl 2 1>;
		};
		internet_green {
			label = "HW65x:green:internet";
			gpios = <&pinctrl 5 1>;
		};

		usb_green {
			label = "HW65x:green:usb";
			gpios = <&pinctrl 14 1>;
		};
		power_green {
			label = "HW65x:green:power";
			gpios = <&pinctrl 22 1>;
			default-state = "on";
		};
		voip_green {
			label = "HW65x:green:voip";
			gpios = <&pinctrl 25 1>;
		};
		wps_green {
			label = "HW65x:green:wps";
			gpios = <&pinctrl 27 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		cfe@0 {
			label = "CFE";
			reg = <0x000000 0x020000>;
		};

		linux@20000 {
			label = "linux";
			reg = <0x020000 0x770000>;
			compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
		};

		board_data@790000 {
			label = "board_data";
			reg = <0x790000 0x030000>;
		};

		cal_data@7c0000 {
			label = "cal_data";
			reg = <0x7c0000 0x020000>;
			read-only;
		};

		nvram@7d0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0x7e0000 0x020000>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pci &pinctrl_ephy0_led &pinctrl_ephy1_led
		     &pinctrl_ephy2_led &pinctrl_ephy3_led>;
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
