// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "ar9344_dlink_dir-8x5.dtsi"

/ {
	model = "D-LINK DIR-835 A1";
	compatible = "dlink,dir-835-a1", "qca,ar9344";

	aliases {
		led-boot = &orange_power;
		led-failsafe = &orange_power;
		led-running = &green_power;
		led-upgrade = &orange_power;
		serial0 = &uart;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		green_power: green_power {
			label = "d-link:green:power";
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		green_wan {
			label = "d-link:green:wan";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		green_wps {
			label = "d-link:green:wps";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		orange_power: orange_power {
			label = "d-link:orange:power";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		orange_wan {
			label = "d-link:orange:wan";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

