// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca9561_tplink_archer-c5x.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,archer-c58-v1", "qca,qca9560";
	model = "TP-Link Archer C58 v1";

	aliases {
		led-boot = &power;
		led-failsafe = &power;
		led-running = &power;
		led-upgrade = &power;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power: power {
			label = "tp-link:green:power";
			gpios = <&led_gpio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wlan2g {
			label = "tp-link:green:wlan2g";
			gpios = <&led_gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wlan5g {
			label = "tp-link:green:wlan5g";
			gpios = <&led_gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wan_green {
			label = "tp-link:green:wan";
			gpios = <&led_gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_amber {
			label = "tp-link:amber:wan";
			gpios = <&led_gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan {
			label = "tp-link:green:lan";
			gpios = <&led_gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "tp-link:green:wps";
			gpios = <&led_gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x010000>;
				read-only;
			};

			mac: partition@10000 {
				label = "mac";
				reg = <0x010000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x020000 0x7c0000>;
			};

			partition@7e0000 {
				label = "tplink";
				reg = <0x7e0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			art: partition@7f0000 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";
	mtd-mac-address = <&mac 0x8>;
	mtd-mac-address-increment = <1>;
};

&eth1 {
	status = "okay";
	mtd-mac-address = <&mac 0x8>;
};

&wmac {
	status = "okay";
	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&mac 0x8>;
};
