// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca956x.dtsi"

/ {
	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x03000101 0x00000101 0x00001919>;

	mtd-mac-address = <&art 0x0>;
	phy-mode = "sgmii";
	phy-handle = <&phy0>;
};

&gpio {
	status = "okay";
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <0>;

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "sgmii";

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x10 0x81000080 /* POWER_ON_STRIP */
			0x50 0xcf37cf37 /* LED_CTRL0 */
			0x54 0xcf37cf37 /* LED_CTRL1 */
			0x58 0xcf37cf37 /* LED_CTRL2 */
			0x5c 0x0000c300 /* LED_CTRL3 */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
		>;
	};
};

&pcie {
	status = "okay";

	wifi@0,0 {
		compatible = "pci168c,0056";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0xfa0000>;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&uart {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};
