// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "ZBT-WE826.dtsi"

/ {
	compatible = "zbtlink,zbt-we826-e", "zbtlink,zbt-we826", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "ZBT-WE826-E";

	/delete-node/ leds;

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: gsm {
			label = "zbt-we826-e:blue:gsm";
			gpios = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		signal {
			label = "zbt-we826-e:green:signal";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		sim {
			label = "zbt-we826-e:red:sim";
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		air {
			label = "zbt-we826-e:red:wifi";
			gpios = <&gpio3 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			firmware: partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x1fb0000>;
			};
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		default {
			ralink,group = "i2c", "uartf", "wled";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};
