/dts-v1/;

#include "mt7621.dtsi"

/ {
	compatible = "mediatek,mt7621-eval-board", "mediatek,mt7621-soc";
	model = "Mediatek MT7621 evaluation board";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,57600";
	};
};

&nand {
	status = "okay";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "uboot";
			reg = <0x00000 0x80000>; /* 64 KB */
		};

		partition@80000 {
			label = "uboot_env";
			reg = <0x80000 0x80000>; /* 64 KB */
		};

		partition@100000 {
			label = "factory";
			reg = <0x100000 0x40000>;
		};

		partition@140000 {
			label = "rootfs";
			reg = <0x140000 0xec0000>;
		};
	};
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "uart2", "uart3", "rgmii2", "sdhci";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};
