echo "CuBox OpenWrt Boot script"

# Set console variable for both UART and HDMI
setenv console console=ttymxc0,115200 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32

# Find correct dtb
if test ${board_rev} = MX6DL; then
	setenv fdt_soc_type imx6dl;
elif test ${board_rev} = MX6Q; then
	setenv fdt_soc_type imx6q;
fi
if test ${board_name} = CUBOXI; then
	setenv fdt_name ${fdt_soc_type}-cubox-i.dtb;
elif test ${board_name} = HUMMINGBOARD; then
	setenv fdt_name ${fdt_soc_type}-hummingboard.dtb;
fi

# Set correct devtype and partition
if test ${devtype} != mmc; then setenv devtype mmc; fi
if mmc dev 0; then
	setenv mmcdev 0
elif mmc dev 1; then
	setenv mmcdev 1
fi

# Boot from the SD card is supported at the moment
setenv bootargs "${console} root=/dev/mmcblk1p2 rw rootwait"
mmc dev ${mmcdev}
load ${devtype} ${mmcdev}:${devplist} ${kernel_addr_r} /uImage
load ${devtype} ${mmcdev}:${devplist} ${fdt_addr_r} /${fdt_name}
bootz ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}
