// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "qca9563_tplink_archer-x7-v5.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,archer-a7-v5", "qca,qca9563";
	model = "TP-Link Archer A7 v5";
};

&gpio_keys {
	reset {
		label = "Reset button";
		linux,code = <KEY_RESTART>;
		gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		debounce-interval = <60>;
	};
};

&mtdparts {
	factory-uboot@0 {
		label = "factory-uboot";
		reg = <0x000000 0x020000>;
		read-only;
	};

	uboot: u-boot@20000 {
		label = "u-boot";
		reg = <0x020000 0x020000>;
		read-only;
	};

	firmware@40000 {
		label = "firmware";
		reg = <0x040000 0xec0000>;
		compatible = "denx,uimage";
	};

	info: info@f40000 {
		label = "info";
		reg = <0xf40000 0x020000>;
		read-only;
	};

	config: config@f60000 {
		label = "config";
		reg = <0xf60000 0x050000>;
		read-only;
	};

	partition@fc0000 {
		label = "partition-table";
		reg = <0xfc0000 0x010000>;
		read-only;
	};

	art: art@ff0000 {
		label = "art";
		reg = <0xff0000 0x010000>;
		read-only;
	};
};
