/dts-v1/;

#include "bcm6358.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Pirelli A226M";
	compatible = "pirelli,a226m", "brcm,bcm6358";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 34 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 37 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		voip_red {
			label = "DWV-S0:red:VoIP";
			gpios = <&pinctrl 0 1>;
		};
		eth_red {
			label = "DWV-S0:red:ethernet";
			gpios = <&pinctrl 1 1>;
		};
		dsl_green {
			label = "DWV-S0:green:ADSL";
			gpios = <&pinctrl 2 1>;
		};
		usb_green {
			label = "DWV-S0:green:USB";
			gpios = <&pinctrl 3 1>;
		};
		power_green {
			label = "DWV-S0:green:power";
			gpios = <&pinctrl 4 1>;
			default-state = "on";
		};
		power_red {
			label = "DWV-S0:red:power";
			gpios = <&pinctrl 5 1>;
		};
		inet_red {
			label = "DWV-S0:red:internet";
			gpios = <&pinctrl 6 1>;
		};
		inet_green {
			label = "DWV-S0:green:internet";
			gpios = <&pinctrl 7 1>;
		};
		eth_green {
			label = "DWV-S0:green:ethernet";
			gpios = <&pinctrl 8 1>;
		};
		voip_green {
			label = "DWV-S0:green:VoIP";
			gpios = <&pinctrl 9 1>;
		};
		wifi_red {
			label = "DWV-S0:red:wifi";
			gpios = <&pinctrl 10 1>;
		};
		usb_red {
			label = "DWV-S0:red:USB";
			gpios = <&pinctrl 11 1>;
		};
		dsl_red {
			label = "DWV-S0:red:ADSL";
			gpios = <&pinctrl 12 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		cfe@0 {
			label = "CFE";
			reg = <0x000000 0x010000>;
			read-only;
		};

		linux@10000 {
			label = "linux";
			reg = <0x010000 0x7e0000>;
			compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
		};

		nvram@7f0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0x7f0000 0x010000>;
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
