// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "F9K110x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "belkin,f9k1109v1", "ralink,rt3883-soc";
	model = "Belkin F9K1109 Version 1.0";

	aliases {
		led-boot = &led_status_amber;
		led-failsafe = &led_status_amber;
		led-running = &led_status_blue;
		led-upgrade = &led_status_amber;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_status_amber: internet_amber {
			label = "f9k1109v1:amber:internet";
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_status_blue: internet_blue {
			label = "f9k1109v1:blue:internet";
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb1 {
			label = "f9k1109v1:green:usb1";
			gpios = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb2 {
			label = "f9k1109v1:green:usb2";
			gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps_amber {
			label = "f9k1109v1:amber:wps";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps_blue {
			label = "f9k1109v1:blue:wps";
			gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 26 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};
};
