// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "mt7628an.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "cudy,wr1000", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Cudy WR1000";

	aliases {
		led-boot = &led_wps;
		led-failsafe = &led_wps;
		led-upgrade = &led_wps;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan1 {
			label = "wr1000:blue:lan1";
			gpios = <&gpio1 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan2 {
			label = "wr1000:blue:lan2";
			gpios = <&gpio1 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			label = "wr1000:blue:wan";
			gpios = <&gpio1 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan2g {
			label = "wr1000:blue:wlan2g";
			gpios = <&gpio1 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		led_wps: wps {
			label = "wr1000:blue:wps";
			gpios = <&gpio1 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x7b0000>;
			};

		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2s", "refclk", "wdt", "p4led_an",
					"p3led_an", "p2led_an", "wled_an";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;

		led {
			led-sources = <2>;
			led-active-low;
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x2e>;
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x2f>;
};
