#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2012-2015 OpenWrt.org
#

. /lib/functions/uci-defaults.sh

board_config_update

case "$(board_name)" in

cvg834g |\
evg2000 |\
r1000h |\
rta770bw |\
rta770w |\
spw303v |\
spw500v)
	ucidef_set_interface_lan "eth0"
	;;

ar1004g |\
bcm96338gw |\
bcm96338w |\
cpva642 |\
ct-5365 |\
ct-536p_5621t |\
ct-6373 |\
dg834g_v4 |\
dsl-2640b-b |\
dsl-2640u |\
fast2604 |\
rta1320 |\
v2110)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan:4" "1:lan:3" "2:lan:2" "3:lan:1" "5u@eth0"
	;;

agpf-s0 |\
bcm96348gw |\
bcm96348gw-10 |\
bcm96348gw-11 |\
bcm96358vw |\
bcm96358vw2 |\
dg834gt |\
dmv-s0 |\
dsl-2650u |\
dv-201amr |\
f5d7633 |\
fast2404 |\
magic |\
rg100a |\
rta1025W |\
td-w8900gb |\
usr9108 |\
v2500v_bb)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth1" "eth0"
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan:4" "1:lan:3" "2:lan:2" "3:lan:1" "5u@eth1"
	;;

dsl-274xb-c |\
hg553 |\
hg556a_* |\
homehub2a)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan:1" "1:lan:2" "2:lan:3" "3:lan:4" "5t@eth0"
	;;

dva-g3810bn |\
hg520 |\
neufbox4)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth1.1" "eth0"
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan:4" "1:lan:3" "2:lan:2" "3:lan:1" "5t@eth1"
	;;

a4001n1 |\
a4001n |\
ar-5381u |\
ar-5387un |\
av4202n |\
bcm963281tan |\
bcm96328avng |\
bcm96368mvngr |\
dsl-274xb-f |\
dsl-275xb-d |\
fast2504n |\
fast2704v2 |\
hg622 |\
hg655b |\
p870hw-51a_v2 |\
r5010un_v2 |\
vr-3025un |\
vr-3025u |\
vr-3026e)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan:1" "1:lan:2" "2:lan:3" "3:lan:4" "8t@eth0"
	;;

ar-5315u |\
fast2704n |\
vh4032n)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan:4" "1:lan:3" "2:lan:2" "3:lan:1" "8t@eth0"
	;;

ad1018-nor)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"1:lan:3" "2:lan:2" "3:lan:1" "0:wan" "8t@eth0"
	;;

bcm96368mvwg)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"1:lan" "2:lan" "4:lan" "5:lan" "8t@eth0"
	;;

wap-5813n)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan" "1:lan" "2:lan" "3:lan" "4:wan" "5t@eth0"
	;;

dgnd3700v1_dgnd3800b)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"1:lan:4" "2:lan:3" "3:lan:2" "4:lan:1" "0:wan" "8t@eth0"
	;;

neufbox6)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"1:lan" "2:lan" "3:lan" "4:lan" "0:wan" "9t@eth0"
	;;

sr102)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth0.1" "eth0.2"
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan" "1:lan" "2:lan" "3:wan" "8t@eth0"
	;;

vg50)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan" "1:lan" "2:lan" "3:lan" "4:wan" "8t@eth0"
	;;

bcm963268bu_p300)
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan" "3:lan" "4:lan" "5:lan" "6:lan" "7:lan" "8t@eth0"
	;;

cpva502p |\
livebox1)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth0" "eth1"
	;;

*)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth1" "eth0"
	;;

esac

board_config_flush

exit 0
