echo "Toradex Apalis OpenWrt Boot script v1.0"

run finduuid

setenv nextcon 0
setenv fdt_file imx6q-apalis-ixora.dtb
setenv root root=PARTUUID=${uuid} rootfstype=squashfs rootwait
setenv bootargs earlyprintk console=${console},${baudrate}n8 ${root}
setenv fsload ext4load mmc ${mmcbootdev}:${bootpart}

if ${fsload} ${kernel_addr_r} ${boot_file}; then
	if ${fsload} ${fdt_addr_r} ${fdt_file}; then
		test -n "$fdt_fixup" && run fdt_fixup
		bootm ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}
	else
		echo "Error loading device-tree"
	fi
else
	echo "Error loading kernel image"
fi
