// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca9563_elecom_wrc-ghbk2-i.dtsi"

/ {
	model = "ELECOM WRC-1750GHBK2-I/C";
	compatible = "elecom,wrc-1750ghbk2-i", "qca,qca9563";
};

&leds {
	power: power {
		label = "elecom:blue:power";
		gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		default-state = "on";
	};

	wlan2g {
		label = "elecom:blue:wlan2g";
		gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		linux,default-trigger = "phy1tpt";
	};

	wlan5g {
		label = "elecom:blue:wlan5g";
		gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		linux,default-trigger = "phy0tpt";
	};
};

&partitions {
	partition@70000 {
		compatible = "denx,uimage";
		label = "firmware";
		reg = <0x070000 0xf70000>;
	};

	partition@fe0000 {
		label = "hwconfig";
		reg = <0xfe0000 0x010000>;
		read-only;
	};

	art: partition@ff0000 {
		label = "art";
		reg = <0xff0000 0x010000>;
		read-only;
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};
