#!/bin/sh

# reset button only supported on ar5315+ at the moment
preinit_ip() {
	if [ -z "$pi_ifname" ]; then
		grep -q 'Atheros AR231[567]' /proc/cpuinfo && {
			if [ -e "/sys/bus/mdio_bus/drivers/Infineon ADM6996/0:00" -o \
			     -e "/sys/bus/mdio_bus/drivers/Marvell 88E6060/0:10" ]; then
				vconfig set_name_type DEV_PLUS_VID_NO_PAD
				ifconfig eth0 up
				vconfig add eth0 1
				ifname=eth0.1
			else
				ifname=eth0
			fi
			pi_ifname=$ifname
		}
	fi
	[ -n "$pi_ifname" ] && grep -q "$pi_ifname" /proc/net/dev && {
		ifconfig $pi_ifname $pi_ip netmask $pi_netmask broadcast $pi_broadcast up
	}
}


# reset button only supported on ar5315+ at the moment

preinit_ip_deconfig() {
	if [ -e "/sys/bus/mdio_bus/drivers/Infineon ADM6996/0:00" -o \
	     -e "/sys/bus/mdio_bus/drivers/Marvell 88E6060/0:10" ]; then
		vconfig rem eth0.1 2>/dev/null
		ifconfig $pi_ifname down
	elif [ -n "$pi_ifname" ]; then
		ifconfig $pi_ifname 0.0.0.0
	fi
}
