/dts-v1/;

/include/ "mt7628a.dtsi"

/ {
	compatible = "onion,omega2+", "ralink,mt7688a-soc", "ralink,mt7628a-soc";
	model = "Onion Omega2+";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
		stdout-path = &uart0;
	};
};
