#!/usr/bin/env lua

local json = require "luci.jsonc"
local fs   = require "nixio.fs"

local function readfile(path)
	local s = fs.readfile(path)
	return s and (s:gsub("^%s+", ""):gsub("%s+$", ""))
end

local methods = {
	getInitList = {
		args = { name = "name" },
		call = function(args)
			local sys = require "luci.sys"
			local _, name, scripts = nil, nil, {}
			for _, name in ipairs(args.name and { args.name } or sys.init.names()) do
				local index = sys.init.index(name)
				if index then
					scripts[name] = { index = index, enabled = sys.init.enabled(name) }
				else
					return { error = "No such init script" }
				end
			end
			return scripts
		end
	},

	setInitAction = {
		args = { name = "name", action = "action" },
		call = function(args)
			local sys = require "luci.sys"
			if type(sys.init[args.action]) ~= "function" then
				return { error = "Invalid action" }
			end
			return { result = sys.init[args.action](args.name) }
		end
	},

	getLocaltime = {
		call = function(args)
			return { result = os.time() }
		end
	},

	setLocaltime = {
		args = { localtime = 0 },
		call = function(args)
			local sys = require "luci.sys"
			local date = os.date("*t", args.localtime)
			if date then
				sys.call("date -s '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d' >/dev/null" %{ date.year, date.month, date.day, date.hour, date.min, date.sec })
				sys.call("/etc/init.d/sysfixtime restart >/dev/null")
			end
			return { result = args.localtime }
		end
	},

	getTimezones = {
		call = function(args)
			local util  = require "luci.util"
			local zones = require "luci.sys.zoneinfo"

			local tz = readfile("/etc/TZ")
			local res = util.ubus("uci", "get", {
				config = "system",
				section = "@system[0]",
				option = "zonename"
			})

			local result = {}
			local _, zone
			for _, zone in ipairs(zones.TZ) do
				result[zone[1]] = {
					tzstring = zone[2],
					active = (res and res.value == zone[1]) and true or nil
				}
			end
			return result
		end
	},

	getLEDs = {
		call = function()
			local iter   = fs.dir("/sys/class/leds")
			local result = { }

			if iter then
				local led
				for led in iter do
					local m, s

					result[led] = { triggers = {} }

					s = readfile("/sys/class/leds/"..led.."/trigger")
					for s in (s or ""):gmatch("%S+") do
						m = s:match("^%[(.+)%]$")
						result[led].triggers[#result[led].triggers+1] = m or s
						result[led].active_trigger = m or result[led].active_trigger
					end

					s = readfile("/sys/class/leds/"..led.."/brightness")
					if s then
						result[led].brightness = tonumber(s)
					end

					s = readfile("/sys/class/leds/"..led.."/max_brightness")
					if s then
						result[led].max_brightness = tonumber(s)
					end
				end
			end

			return result
		end
	},

	getUSBDevices = {
		call = function()
			local fs     = require "nixio.fs"
			local iter   = fs.glob("/sys/bus/usb/devices/[0-9]*/manufacturer")
			local result = { }

			if iter then
				result.devices = {}

				local p
				for p in iter do
					local id = p:match("/([^/]+)/manufacturer$")

					result.devices[#result.devices+1] = {
						id      = id,
						vid     = readfile("/sys/bus/usb/devices/"..id.."/idVendor"),
						pid     = readfile("/sys/bus/usb/devices/"..id.."/idProduct"),
						vendor  = readfile("/sys/bus/usb/devices/"..id.."/manufacturer"),
						product = readfile("/sys/bus/usb/devices/"..id.."/product"),
						speed   = tonumber((readfile("/sys/bus/usb/devices/"..id.."/product")))
					}
				end
			end

			iter = fs.glob("/sys/bus/usb/devices/*/*-port[0-9]*")

			if iter then
				result.ports = {}

				local p
				for p in iter do
					local port = p:match("([^/]+)$")
					local link = fs.readlink(p.."/device")

					result.ports[#result.ports+1] = {
						port   = port,
						device = link and fs.basename(link)
					}
				end
			end

			return result
		end
	},

	getConntrackHelpers = {
		call = function()
			local ok, fd = pcall(io.open, "/usr/share/fw3/helpers.conf", "r")
			local rv = {}

			if ok then
				local entry

				while true do
					local line = fd:read("*l")
					if not line then
						break
					end

					if line:match("^%s*config%s") then
						if entry then
							rv[#rv+1] = entry
						end
						entry = {}
					else
						local opt, val = line:match("^%s*option%s+(%S+)%s+(%S.*)$")
						if opt and val then
							opt = opt:gsub("^'(.+)'$", "%1"):gsub('^"(.+)"$', "%1")
							val = val:gsub("^'(.+)'$", "%1"):gsub('^"(.+)"$', "%1")
							entry[opt] = val
						end
					end
				end

				if entry then
					rv[#rv+1] = entry
				end

				fd:close()
			end

			return { result = rv }
		end
	},

	getFeatures = {
		call = function()
			local fs = require "nixio.fs"
			local rv = {}
			local ok, fd

			rv.firewall      = fs.access("/sbin/fw3")
			rv.opkg          = fs.access("/bin/opkg")
			rv.offloading    = fs.access("/sys/module/xt_FLOWOFFLOAD/refcnt")
			rv.br2684ctl     = fs.access("/usr/sbin/br2684ctl")
			rv.swconfig      = fs.access("/sbin/swconfig")
			rv.odhcpd        = fs.access("/usr/sbin/odhcpd")
			rv.zram          = fs.access("/sys/class/zram-control")
			rv.sysntpd       = fs.readlink("/usr/sbin/ntpd") and true
			rv.ipv6          = fs.access("/proc/net/ipv6_route")
			rv.dropbear      = fs.access("/usr/sbin/dropbear")
			rv.cabundle      = fs.access("/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt")

			local wifi_features = { "eap", "11n", "11ac", "11r", "11w", "acs", "sae", "owe", "suiteb192" }

			if fs.access("/usr/sbin/hostapd") then
				rv.hostapd = { cli = fs.access("/usr/sbin/hostapd_cli") }

				local _, feature
				for _, feature in ipairs(wifi_features) do
					rv.hostapd[feature] =
						(os.execute(string.format("/usr/sbin/hostapd -v%s >/dev/null 2>/dev/null", feature)) == 0)
				end
			end

			if fs.access("/usr/sbin/wpa_supplicant") then
				rv.wpasupplicant = { cli = fs.access("/usr/sbin/wpa_cli") }

				local _, feature
				for _, feature in ipairs(wifi_features) do
					rv.wpasupplicant[feature] =
						(os.execute(string.format("/usr/sbin/wpa_supplicant -v%s >/dev/null 2>/dev/null", feature)) == 0)
				end
			end

			ok, fd = pcall(io.popen, "dnsmasq --version 2>/dev/null")
			if ok then
				rv.dnsmasq = {}

				while true do
					local line = fd:read("*l")
					if not line then
						break
					end

					local opts = line:match("^Compile time options: (.+)$")
					if opts then
						local opt
						for opt in opts:gmatch("%S+") do
							local no = opt:match("^no%-(%S+)$")
							rv.dnsmasq[string.lower(no or opt)] = not no
						end
						break
					end
				end

				fd:close()
			end

			ok, fd = pcall(io.popen, "ipset --help 2>/dev/null")
			if ok then
				rv.ipset = {}

				local sets = false

				while true do
					local line = fd:read("*l")
					if not line then
						break
					elseif line:match("^Supported set types:") then
						sets = true
					elseif sets then
						local set, ver = line:match("^%s+(%S+)%s+(%d+)")
						if set and not rv.ipset[set] then
							rv.ipset[set] = tonumber(ver)
						end
					end
				end

				fd:close()
			end

			return rv
		end
	},

	getSwconfigFeatures = {
		args = { switch = "switch0" },
		call = function(args)
			local util = require "luci.util"

			-- Parse some common switch properties from swconfig help output.
			local swc, err = io.popen("swconfig dev %s help 2>/dev/null" % util.shellquote(args.switch))
			if swc then
				local is_port_attr = false
				local is_vlan_attr = false
				local rv = {}

				while true do
					local line = swc:read("*l")
					if not line then break end

					if line:match("^%s+%-%-vlan") then
						is_vlan_attr = true

					elseif line:match("^%s+%-%-port") then
						is_vlan_attr = false
						is_port_attr = true

					elseif line:match("cpu @") then
						rv.switch_title = line:match("^switch%d: %w+%((.-)%)")
						rv.num_vlans    = tonumber(line:match("vlans: (%d+)")) or 16
						rv.min_vid      = 1

					elseif line:match(": pvid") or line:match(": tag") or line:match(": vid") then
						if is_vlan_attr then rv.vid_option = line:match(": (%w+)") end

					elseif line:match(": enable_vlan4k") then
						rv.vlan4k_option = "enable_vlan4k"

					elseif line:match(": enable_vlan") then
						rv.vlan_option = "enable_vlan"

					elseif line:match(": enable_learning") then
						rv.learning_option = "enable_learning"

					elseif line:match(": enable_mirror_rx") then
						rv.mirror_option = "enable_mirror_rx"

					elseif line:match(": max_length") then
						rv.jumbo_option = "max_length"
					end
				end

				swc:close()

				if not next(rv) then
					return { error = "No such switch" }
				end

				return rv
			else
				return { error = err }
			end
		end
	},

	getSwconfigPortState = {
		args = { switch = "switch0" },
		call = function(args)
			local util = require "luci.util"

			local swc, err = io.popen("swconfig dev %s show 2>/dev/null" % util.shellquote(args.switch))
			if swc then
				local ports = { }

				while true do
					local line = swc:read("*l")
					if not line or (line:match("^VLAN %d+:") and #ports > 0) then
						break
					end

					local pnum = line:match("^Port (%d+):")
					if pnum then
						port = {
							port = tonumber(pnum),
							duplex = false,
							speed = 0,
							link = false,
							auto = false,
							rxflow = false,
							txflow = false
						}

						ports[#ports+1] = port
					end

					if port then
						local m

						if line:match("full[%- ]duplex") then
							port.duplex = true
						end

						m = line:match(" speed:(%d+)")
						if m then
							port.speed = tonumber(m)
						end

						m = line:match("(%d+) Mbps")
						if m and port.speed == 0 then
							port.speed = tonumber(m)
						end

						m = line:match("link: (%d+)")
						if m and port.speed == 0 then
							port.speed = tonumber(m)
						end

						if line:match("link: ?up") or line:match("status: ?up") then
							port.link = true
						end

						if line:match("auto%-negotiate") or line:match("link:.-auto") then
							port.auto = true
						end

						if line:match("link:.-rxflow") then
							port.rxflow = true
						end

						if line:match("link:.-txflow") then
							port.txflow = true
						end
					end
				end

				swc:close()

				if not next(ports) then
					return { error = "No such switch" }
				end

				return { result = ports }
			else
				return { error = err }
			end
		end
	},

	setPassword = {
		args = { username = "root", password = "password" },
		call = function(args)
			local util = require "luci.util"
			return {
				result = (os.execute("(echo %s; sleep 1; echo %s) | passwd %s >/dev/null 2>&1" %{
					luci.util.shellquote(args.password),
					luci.util.shellquote(args.password),
					luci.util.shellquote(args.username)
				}) == 0)
			}
		end
	},

	getBlockDevices = {
		call = function()
			local fs = require "nixio.fs"

			local block = io.popen("/sbin/block info", "r")
			if block then
				local rv = {}

				while true do
					local ln = block:read("*l")
					if not ln then
						break
					end

					local dev = ln:match("^/dev/(.-):")
					if dev then
						local s = tonumber((fs.readfile("/sys/class/block/" .. dev .."/size")))
						local e = {
							dev = "/dev/" .. dev,
							size = s and s * 512
						}

						local key, val = { }
						for key, val in ln:gmatch([[(%w+)="(.-)"]]) do
							e[key:lower()] = val
						end

						rv[dev] = e
					end
				end

				block:close()

				return rv
			else
				return { error = "Unable to execute block utility" }
			end
		end
	},

	setBlockDetect = {
		call = function()
			return { result = (os.execute("/sbin/block detect > /etc/config/fstab") == 0) }
		end
	},

	getMountPoints = {
		call = function()
			local fs = require "nixio.fs"

			local fd, err = io.open("/proc/mounts", "r")
			if fd then
				local rv = {}

				while true do
					local ln = fd:read("*l")
					if not ln then
						break
					end

					local device, mount, fstype, options, freq, pass = ln:match("^(%S*) (%S*) (%S*) (%S*) (%d+) (%d+)$")
					if device and mount then
						device = device:gsub("\\(%d+)", function(n) return string.char(tonumber(n, 8)) end)
						mount = mount:gsub("\\(%d+)", function(n) return string.char(tonumber(n, 8)) end)

						local stat = fs.statvfs(mount)
						if stat and stat.blocks > 0 then
							rv[#rv+1] = {
								device = device,
								mount  = mount,
								size   = stat.bsize * stat.blocks,
								avail  = stat.bsize * stat.bavail,
								free   = stat.bsize * stat.bfree
							}
						end
					end
				end

				fd:close()

				return { result = rv }
			else
				return { error = err }
			end
		end
	},

	getRealtimeStats = {
		args = { mode = "interface", device = "eth0" },
		call = function(args)
			local util = require "luci.util"

			local flags
			if args.mode == "interface" then
				flags = "-i %s" % util.shellquote(args.device)
			elseif args.mode == "wireless" then
				flags = "-r %s" % util.shellquote(args.device)
			elseif args.mode == "conntrack" then
				flags = "-c"
			elseif args.mode == "load" then
				flags = "-l"
			else
				return { error = "Invalid mode" }
			end

			local fd, err = io.popen("luci-bwc %s" % flags, "r")
			if fd then
				local parse = json.new()
				local done

				parse:parse("[")

				while true do
					local ln = fd:read("*l")
					if not ln then
						break
					end

					done, err = parse:parse((ln:gsub("%d+", "%1.0")))

					if done then
						err = "Unexpected JSON data"
					end

					if err then
						break
					end
				end

				fd:close()

				done, err = parse:parse("]")

				if err then
					return { error = err }
				elseif not done then
					return { error = "Incomplete JSON data" }
				else
					return { result = parse:get() }
				end
			else
				return { error = err }
			end
		end
	},

	getConntrackList = {
		call = function()
			local sys = require "luci.sys"
			return { result = sys.net.conntrack() }
		end
	},

	getProcessList = {
		call = function()
			local sys = require "luci.sys"
			local res = {}
			for _, v in pairs(sys.process.list()) do
				res[#res + 1] = v
			end
			return { result = res }
		end
	}
}

local function parseInput()
	local parse = json.new()
	local done, err

	while true do
		local chunk = io.read(4096)
		if not chunk then
			break
		elseif not done and not err then
			done, err = parse:parse(chunk)
		end
	end

	if not done then
		print(json.stringify({ error = err or "Incomplete input" }))
		os.exit(1)
	end

	return parse:get()
end

local function validateArgs(func, uargs)
	local method = methods[func]
	if not method then
		print(json.stringify({ error = "Method not found" }))
		os.exit(1)
	end

	if type(uargs) ~= "table" then
		print(json.stringify({ error = "Invalid arguments" }))
		os.exit(1)
	end

	uargs.ubus_rpc_session = nil

	local k, v
	local margs = method.args or {}
	for k, v in pairs(uargs) do
		if margs[k] == nil or
		   (v ~= nil and type(v) ~= type(margs[k]))
		then
			print(json.stringify({ error = "Invalid arguments" }))
			os.exit(1)
		end
	end

	return method
end

if arg[1] == "list" then
	local _, method, rv = nil, nil, {}
	for _, method in pairs(methods) do rv[_] = method.args or {} end
	print((json.stringify(rv):gsub(":%[%]", ":{}")))
elseif arg[1] == "call" then
	local args = parseInput()
	local method = validateArgs(arg[2], args)
	local result, code = method.call(args)
	print((json.stringify(result):gsub("^%[%]$", "{}")))
	os.exit(code or 0)
end
