#!/bin/ash

[ "$ACTION" == "add" ] || exit 0

PHYNBR=${DEVPATH##*/phy}

[ -n $PHYNBR ] || exit 0

. /lib/functions.sh
. /lib/functions/system.sh

board=$(board_name)

case "$board" in
enterasys,ws-ap3710i)
	echo $(mtd_get_mac_ascii cfg2 RADIOADDR${PHYNBR}) > /sys${DEVPATH}/macaddress
	;;
ocedo,panda)
	WMAC=wmac$(($PHYNBR + 1))
	MAC=$(mtd_get_mac_ascii uboot-env0 ${WMAC})
	echo ${MAC} > /sys${DEVPATH}/macaddress
	;;
sophos,red-15w-rev1)
	echo $(mtd_get_mac_ascii u-boot-env ethaddr) > /sys${DEVPATH}/macaddress
	;;
*)
	;;
esac
